**1** **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH   
Sigmundstraße 182   
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0   
Fax +49 (0)911 81006-111   
[info@4pipes.de](mailto:info@4pipes.de)   
[http://www.4pipes.de](http://www.4pipes.de/)

**1.1** **Abdichtmanschette Typ KMR**



Abdichtmanschette Typ KMR aus hochwertigem synthetischem Elastomer, Stärke 5 mm, inklusive   
2 x 2 Edelstahlspannbänder und Dichtmasse zur Abdichtung der Rohrdurchführung gegen drückendes Wasser bis 1 bar zwischen Schutzrohr und Medienrohr, MFPA geprüft mit Lastwechsel  
und radondicht. Spannbänder ≥ DN 300 mit Gelenkbolzen und TOX-Verbindungstechnik – Schweißpunktfrei.

Abdichtmanschette geeignet zur Aufnahme von axialen und radialen Bewegungen.  
Dehnpolster ist bauseits zu setzen.   
Werkstoff: hochwertiges Elastomer - weich PVC extrudiert - 5 mm Dicke  
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: DN XXX / AD XXX mm   
AD Schutzrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: DN XXX / AD XXX mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... |  | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |