# **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH  
Sigmundstraße 182  
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0  
Fax +49 (0)911 81006-111  
[info@4pipes.de](mailto:info@4pipes.de)  
<http://www.4pipes.de>

# **Einsparten-Hauseinführung Typ 4 pipes ESHE-BT**




**Einsparten-Hauseinführung für** für Gebäude ohne Keller.  
  
Bauwerkseinführung unterschiedlicher Gewerke:  
Gas:​ DN 25 (RMA, Schuck)  
Wasser:​ Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm  
Elektro:​ Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm  
Telekommunikation:​ Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm  
  
Gas- und Druckwasserdichtheit **nach DVGW VP 601 sichergestellt**.  
Der **biegesteife Anschlussbogen** 90° garantiert die Einhaltung des Mindestbiegeradius und ermöglicht einen sicheren Einzug der Versorgungsleitung.  
**Geprüfte Radondichtheit** garantiert höchste Sicherheit.

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

​

**Menge**: ................................ **EP**: ...................................... **GP**: ......................................

**1.2. Einsparten-Hauseinführung Typ 4 pipes ESHE-WT**



**Einsparten-Hauseinführung für** für Gebäude mit Keller.

Bauwerkseinführung unterschiedlicher Gewerke:  
Gas:​ DN 25 (RMA, Schuck)  
Wasser:​ Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm  
Elektro:​ Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm  
Telekommunikation:​ Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm  
  
Gas- und Druckwasserdichtheit **nach DVGW VP 601 sichergestellt**.

Die **Torsions- und Ausziehsicherheit** der Gaszuleitung wird durch verkrallen des Sicherheits-Klemmrings bei der Montage als Gassparte gewährleistet.   
**Geprüfte Radondichtheit** garantiert höchste Sicherheit.

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

​

**Menge**: ................................ **EP**: ...................................... **GP**: ......................................