
**1** **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH   
Sigmundstraße 182   
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0   
Fax +49 (0)911 81006-111   
[info@4pipes.de](mailto:info@4pipes.de)   
[http://www.4pipes.de](http://www.4pipes.de/)

**1.1** **GFK Fibercoat Ultra Gleitkufen**



GFK Gleitkufen 4 pipes aus vorlaminierter Glasfaserbandage, UV-härtend 0,9 mm pro Lage   
zur bauseitigen Montage. Unterseitig Schubsicherungsband.   
Breite: 150 mm alt. 300 mm

Rohr AD: …………………………………………………………….mm

Rohr Werkstoff …………………………………………………………………

Höhe des GFK-Steges …………………………………………………………………

Zu applizierende Steghöhe …………………………………………………………….mm

Länge der Querung ……………………………………………………………….m

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... | St | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |