
**1** **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH   
Sigmundstraße 182   
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0   
Fax +49 (0)911 81006-111   
[info@4pipes.de](mailto:info@4pipes.de)   
[http://www.4pipes.de](http://www.4pipes.de/)

**1.1** **Stahlgleitkufen / Stahlrollenringe**

   
**Stahlgleitkufen** 4 pipes zum Führen und Lagern eines oder mehrerer Medienrohre in einem Schutzrohr. Anfertigung nach Vorgabe des Auftraggebers, Ausführungen in roh schwarz,   
bituminiert, verzinkt oder Edelstahl V2A bzw. V4A.     
Hersteller: 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.   
    
Außendurchmesser Medienrohr 1   
inkl. evtl. Werksumhüllung: DN……………...AD....................mm   
Werkstoff Medienrohr 1: .........................................................   
Art des Mediums: .........................................................   
    
Außendurchmesser Medienrohr 2   
inkl. evtl. Werksumhüllung: DN.....................AD...................mm   
Werkstoff Medienrohr 2: .........................................................   
Art des Mediums: .........................................................   
    
Außendurchmesser Medienrohr 3   
inkl. evtl. Werksumhüllung: DN.....................AD...................mm   
Werkstoff Medienrohr 3: ........................................................   
Art des Mediums: ........................................................   
    
Innendurchmesser und Werkstoff Schutzrohr: ............................mm....................................   
Lage der(s) Medienrohre(s): ......................................................................   
Ausführung   
- Gleitschuhe oder Rollen ………………………………………………  
- roh schwarz, bituminiert, verzinkt, V2A, V4A: ..................................................................

Länge der Durchpressung: .........................................................m

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... | St | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |