**1** **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH
Sigmundstraße 182
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0
Fax +49 (0)911 81006-111
info@4pipes.de
[http://www.4pipes.de](http://www.4pipes.de/)

**1.1** **1K Beto-coat**



**1K Beto-coat** 4 pipes zur hochwertigen Beschichtungen von Kernbohrungen, um ein Eindringen von Wasser in die Wand und Korrosion an der Armierung zu verhindern. 1K Beto-coat wird einkomponentig verarbeitet und angebrochene Gebinde können weiter verwendet werden.

Durchmesser Kernbohrung:  DN …………………………………………….

Dicke Wand:  DN …………………………………………….

Anzahl:  ………………………Stück

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... | St | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |