**1** **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH   
Sigmundstraße 182   
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0   
Fax +49 (0)911 81006-111   
[info@4pipes.de](mailto:info@4pipes.de)   
[http://www.4pipes.de](http://www.4pipes.de/)

**1.1** **Wanddurchführung**



**Wanddurchführungen** dienen als zuverlässige, druckdichte Rohrdurchführung, wenn die Leitung direkt im WU-Beton vergossen wird. Der Lieferumfang inkl. Wassersperre und Verschlusskappen ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Handhabung.

Rohrwerkstoff:  KG altern. KG 2000

Dimension:  …………………………………………….mm

Länge:  …………………………………………….mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... | St | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |